Zał. nr 2 kosztorys ofertowy

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP: ....................................................

REGON:.............................................

tel.: .....................................................

adres e – mail: ....................................

**Kosztorys ofertowy**

w postępowaniu pn.

**"Usuwanie skutków powodzi z maja 2019 r. na przepompowniach melioracyjnych Radwan w km 21+900, Skrzynka w km 23+340, Zabrnie II w km 13+140, Dąbrówki Breńskie I w km 26+740, Dąbrówki Breńskie II w km 30+780, Wola Wadowska w km 1+120 - oczyszczeniu zamulonych zbiorników" nr sprawy 1770/ZZS/2019/NWDT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr poz. | Wyszczególnienie | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
|  | ***Dąbrówki Breńskie 1*** |  |  |  |  |
| 1 | Montaż i demontaż aluminiowych desek szandorowych na jazie remontowym przed wlotem do basenu (znajdują się na przepompowni). | kpl | 1 |  |  |
| 2 | Oczyszczenie ręczne niecki basenu oraz komór ujęcia wody z namułu. Uzyskany urobek wbudować w miejsca zaniżonych i uszkodzonych skarp, oraz w miejsca zaniżeń terenu zielonego wokół pompowni resztę przez załadunek do pojemników, podnoszenie ich żurawiem samochodowym i wyładunek na samochód samowyładowczy wywieźć na odległość do 2km. | m3 | 176 |  |  |
| 3 | Pompowanie uzupełniające podsiąków wody z basenu i komór ujęcia celem ich osuszenia podczas oczyszczania z namułu | m-g | 12 |  |  |
| 4 | Naprawa (przełożenie) uszkodzonego (zdeformowanego) ubezpieczenia skarp zbiornika z płyt ażurowych z uzupełnieniem podsypki z pospółki żwirowej. | m2 | 16 |  |  |
|  | ***Dąbrówki Breńskie 2*** |  |  |  |  |
| 1 | Ręczne oczyszczenie komór ujęcia z namułu z przerzutem do basenu i oczyszczenie niecki basenu ładowarką kołową z namułu. Uzyskany urobek wbudować w miejsca zaniżonych i uszkodzonych skarp, oraz w miejsca zaniżeń terenu zielonego wokół pompowni resztę załadować na samochód samowyładowczy i wywieźć na odległość do 2km. | m3 | 440 |  |  |
| 2 | Montaż i demontaż zamknięcia szandorowego na jazie remontowym przed wlotem do basenu na czas pompowania wody | kpl | 1 |  |  |
| 3 | Pompowanie uzupełniające podsiąków wody z basenu i komór ujęcia celem ich osuszenia podczas oczyszczania z namułu | m-g | 12 |  |  |
| 4 | Naprawa (przełożenie) uszkodzonego (zdeformowanego) ubezpieczenia skarp zbiornika z płyt ażurowych z uzupełnieniem podsypki z pospółki żwirowej. | m2 | 24 |  |  |
|  | ***Radwan*** |  |  |  |  |
| 1 | Montaż i demontaż zamknięcia szandorowego na wlocie do basenu na czas pompowania wody | kpl | 1 |  |  |
| 2 | Ręczne oczyszczenie komór ujęcia z namułu z przerzutem do basenu i oczyszczenie niecki basenu ładowarką kołową z namułu. Uzyskany urobek wbudować w miejsca zaniżonych i uszkodzonych skarp oraz w miejsca zaniżeń terenu zielonego wokół pompowni resztę załadować na samochód samowyładowczy i wywieźć na odległość do 2km. | m3 | 630 |  |  |
| 3 | Pompowanie uzupełniające podsiąków wody z basenu i komór ujęcia celem ich osuszenia podczas oczyszczania z namułu | m-g | 24 |  |  |
| 4 | Naprawa (przełożenie) uszkodzonego (zdeformowanego) ubezpieczenia skarp zbiornika z płyt ażurowych z uzupełnieniem podsypki z pospółki żwirowej. | m2 | 26 |  |  |
|  | ***Zabrnie 2*** |  |  |  |  |
| 1 | Montaż i demontaż zamknięcia szandorowego na wlocie do basenu na czas pompowania wody | kpl | 1 |  |  |
| 2 | Oczyszczenie ręczne niecki basenu oraz komór ujęcia wody z namułu. Uzyskany urobek wbudować w miejsca zaniżonych i uszkodzonych skarp, oraz w miejsca zaniżeń terenu zielonego wokół pompowni resztę przez załadunek do pojemników, podnoszenie ich żurawiem samochodowym i wyładunek na samochód samowyładowczy wywieźć na odległość do 2km. | m3 | 318 |  |  |
| 3 | Pompowanie uzupełniające podsiąków wody z basenu i komór ujęcia celem ich osuszenia podczas oczyszczania z namułu | m-g | 24 |  |  |
| 4 | Naprawa (przełożenie) uszkodzonego (zdeformowanego) ubezpieczenia skarp zbiornika z płyt ażurowych z uzupełnieniem podsypki z pospółki żwirowej. | m2 | 12 |  |  |
|  | ***Skrzynka*** |  |  |  |  |
| 1 | Montaż i demontaż zamknięcia szandorowego na wlocie do basenu na czas pompowania wody | kpl | 1 |  |  |
| 2 | Oczyszczenie ręczne niecki basenu oraz komór ujęcia wody z namułu. Uzyskany urobek wbudować w miejsca zaniżeń terenu zielonego wokół pompowni, resztę przez załadunek urobku do pojemników, podnoszenie ich żurawiem samochodowym i wyładunek na samochód samowyładowczy wraz z wywiezieniem urobku na odległość do 2km. | m3 | 148 |  |  |
| 3 | Pompowanie uzupełniające podsiąków wody z basenu i komór ujęcia celem ich osuszenia podczas oczyszczania z namułu | m-g | 12 |  |  |
|  | ***Wola Wadowska*** |  |  |  |  |
| 1 | Montaż i demontaż zamknięcia szandorowego na wlocie do basenu na czas pompowania wody | kpl | 1 |  |  |
| 2 | Oczyszczenie ręczne niecki basenu oraz komór ujęcia wody z namułu. Uzyskany urobek wbudować w miejsca zaniżonych i uszkodzonych skarp oraz w miejsca zaniżeń terenu zielonego wokół pompowni resztę przez załadunek do pojemników, podnoszenie ich żurawiem samochodowym i wyładunek na samochód samowyładowczy wywieźć na odległość do 2km. | m3 | 92 |  |  |
| 3 | Pompowanie uzupełniające podsiąków wody z basenu i komór ujęcia celem ich osuszenia podczas oczyszczania z namułu | m-g | 12 |  |  |
| 4 | Naprawa (przełożenie) uszkodzonego (zdeformowanego) ubezpieczenia skarp zbiornika z płyt ażurowych z uzupełnieniem podsypki z pospółki żwirowej | m2 | 17 |  |  |

Netto:

VAT (23%):

Brutto: