Zał. nr 2 kosztorys ofertowy

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP: ....................................................

REGON:.............................................

tel.: .....................................................

adres e – mail: ....................................

**Kosztorys ofertowy**

w postępowaniu pn.

**„ Usuwanie skutków powodzi z maja 2019 r. na Kanale Radwan w km 0+179 – 4+922 - udrożnienie cieku, naprawa ubezpieczeń oraz wyrw brzegowych ” Nr sprawy 1894/ZZS/2019/NWDT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr poz. | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Wykoszenie mechaniczne porostów z dna , skarp i dróg technologicznych w km 0+179-4+922 pasem średnio 3,5 m jednostronnie. 4743,0x3,5x2 | m2 | 33201,00 |  |  |
| 2 |  Wygrabienie wykoszonych porostów i złożenie poza górną krawędzią skarp  | m2 | 33201,00 |  |  |
| 3 | Hakowanie koryta kanału szer. dna 2,0 m przy zarośnięciu lustra wody do 60% Wydobyty urobek należy wyrzucić poza górną krawędź skarpy i rozplantować, w km 0+179-0+384 ,205x2=410 | m2 | 410,00 |  |  |
| 4 | Hakowanie koryta kanału szer. dna 1,8 m przy zarośnięciu lustra wody do 60% w km 0+384-1+808, 1424x1,8 | m2 | 2563,20 |  |  |
| 5 | Wywóz urobku z poz. 4 na odległość do 1,0 km. V=1424x1,8x0,1 | m3 | 256,32 |  |  |
| 6 | Hakowanie koryta kanału szer. dna 1,5 m w km 1+808-4+922, Wydobyty urobek należy wyrzucić poza górną krawędź skarpy, 3114x1,5 rozplantować,3114x1,5 | m2 | 4671,00 |  |  |
| 7 | Wywóz urobku z poz. 6 na odległość do 1,0 km. V=3114,0 x1,5x0,1 | m3 | 467,10 |  |  |
| 8 | Naprawa drogi serwisowej wzdłuż kanału lokalnie w km 0+179-1+629 przez zasyp nierówności, wyboi, kolein tłuczniem Ø 0-31,5mm z wyrównaniem i zagęszczeniem z kosztami zakupu materiału | m3 | 15,00 |  |  |
| 9 | Rozbiórka zdeformowanych ubezpieczeń skarp z płyt ażurowych betonowych 90x60x10,lokalnie na długości 72m,wys.1,5m | m2 | 108,00 |  |  |
| 10 | Uzupełnienie skarp przez zasyp wyrw brzegowych ziemia urodzajną z kosztami zakupu i transportu | m3 | 25,00 |  |  |
| 11 | Wykonanie podsypki żwirowej gr.10cmpod naprawę ubezpieczenia | m2 | 108,00 |  |  |
| 12 | Ułożenie geowłókniny np. Polyfeld pod płyty ażurów z kosztami zakupu | m2 | 108,00 |  |  |
| 13 | Odbudowa zdeformowanego ubezpieczenia płyt ażurowych istniejących | m2 | 108,00 |  |  |
|  |  |  | **Netto:** |  |
|  |  |  | **Vat 23%:** |  |
|  |  |  | **Brutto:** |  |