Zał. nr 2 kosztorys ofertowy

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP: ....................................................

REGON:.............................................

tel.: .....................................................

adres e – mail: ....................................

**Kosztorys ofertowy**

w postępowaniu pn.

**„ Usuwanie skutków powodzi z maja 2019 r. na rzece Oleśnica w km 0+000 – 5+543 - udrożnienie rzeki, naprawa uszkodzonych skarp” Nr sprawy 1893/ZZS/2019/NWDT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Jedn. miary** | **Ilość jedn.** | **Cena jedn.** | **Wartość netto** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Wycięcie krzaków rzadkich lokalnie na całej długości w km 0+000–5+543 (bez karczowania) i rozdrobnienie rębakiem lub wywóz na łącznej powierzchni 5543 m2 | m2 | 5543,00 |  |  |
| 2 | Wykoszenie porostów ze skarp, porost gęsty, twardy w km  0+000–5+543 pasem szerokości średnio 2,9m 5543 m x ( 2,9 x 2 ) = 32149 m2 | m2 | 32149,00 |  |  |
| 3 | Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp na powierzchni j.w. i złożenie na górnej krawędzi cieku | m2 | 32149,00 |  |  |
| 4 | Wykoszenie porostów gęstych twardych z dna w kilometrze  0+ 000-1+500 szer. dna 1,5 m x 1500m = 2 250 m2 1+500–2+900 szer. dna 1,0 mx1400m = 1400 m2 2+900–4+150 szer. dna 0,8 m x 1250m = 1000 m2 4+150–5+543 szer. dna 0,5 m x 1393m = 696,5 | m2 | 5346,50 |  |  |
| 5 | Wygrabienie wykoszonych porostów z dna z powierzchni jw. i złożenie na górnej krawędzi cieku | m2 | 5346,50 |  |  |
| 6 | Hakowanie roślin korzeniących się w dnie przy zarośnięcie powyżej 60% lustra wody ze złożeniem urobku poza górną krawędzią skarp cieku. | m2 | 5346,50 |  |  |
| 7 | Przywrócenie parametrów skarp do stanu pierwotnego przez ścięcie nawisów pasem 0,6m na każdej skarpie warstwą średnio do 15cm w km 0+000-2+800. Uzyskany urobek wbudować w miejsca uszkodzeń skarp resztę złożyć na górnej krawędzi skarp. 2800mx0,6mx2=3360m2 | m2 | 3360,00 |  |  |

Netto :

VAT (23%) :

Brutto :