Zał. nr 2 kosztorys ofertowy

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP: ....................................................

REGON:.............................................

tel.: .....................................................

adres e – mail: ....................................

**Kosztorys ofertowy**

w postępowaniu pn.

**„Usuwanie skutków powodzi z maja 2019 r. na rzece Zawidzanka w km 1+540 – 10+200 - udrożnienie rzeki oraz usunięcie przetamowań i elementów spiętrzających wodę” Nr sprawy 1898/ZZS/2019/NWSA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr poz. | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| 1 | Wykoszenie porostów ręcznie (30% długości wskazanych odcinków cieków)ze skarp rzeki, porost gęsty, twardy w km 1+540 – 2+040; 2+400 – 3+600; 5+600 – 6+000: 7+800 – 10+200 wraz ze zgrabieniem na kopki  2 x 5m x 500 m x 0,3  2 x 4,5m x 1200m x 0,3  2x 4m x 400m x 0,3  2 x 3m x 2400 x 0,3 | m2 | 10 020 |  |  |
| 2 | Wykoszenie porostów mechanicznie (70% długości wskazanych odcinków cieków)ze skarp rzeki, porost gęsty, twardy w km 1+540 – 2+040; 2+400 – 3+600; 5+600 – 6+000: 7+800 – 10+200 wraz z rozdrobnieniem wykoszonego urobku.  2 x 5m x 500 m x 0,7  2 x 4,5m x 1200m x 0,7  2 x 4m x 400m x 0,7  2 x 3m x 2400 x 0,7 | m2 | 23 380 |  |  |
| 3 | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki, porost gęsty, twardy w km 3+600 – 5+600; 7+200 – 7+800 wraz ze zgrabieniem oraz wywozem na odległość do 2 km . Dopuszcza się mechaniczne wykoszenie skarp.  2 x 4m x 2000  2 x 3 m x 600 m | m2 | 19 600 |  |  |
| 4 | Ręczne (wydobycie z dna cieku roślin korzeniących przy zarośnięciu do 60% z dna cieku w km 1+540 – 2+040; 2+400 – 3+600; 5+600 – 6+000: 7+800 – 10+200 wraz ze rozplantowaniem wydobytej biomasy jednostronnie na brzegu cieku.  2m x 500m  2mx1200m  1,5mx400m  1mx2400m | m2 | 6400 |  |  |
| 5 | Ręczne wydobycie z dna cieku roślin korzeniących przy zarośnięciu do 30% z dna cieku w km 3+600 – 5+600; 7+200 – 7+800 wraz ze wywozem wydobytej biomasy na odległość do 2 km. Dopuszcza się wykonanie mechanicznego hakowania.  1,5m x 2000m  1,5 x 600m | m2 | 3900 |  |  |
| 6 | Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia (do 10 lat) w raz z wywozem lub zrębkowaniem na miejscu przy pomocy rębaka w km 1+540 – 10+200 | ha | 0,40 |  |  |
| 7 | Mechaniczne usunięcie przetamowania powstałego z patyków, gałęzi śmieci, oraz roślinności wraz z wywozem wydobytego materiału na odległość do 2 km. | mp | 2,0 |  |  |
| 8 | Oczyszczenie dna rzeki pod mostami komunikacyjnymi – usunięcie elementów spiętrzających wodę – 17 szt. | szt. | 17,0 |  |  |
| 9 | Uporządkowanie terenu po prowadzeniu prac | kpl | 1,00 |  |  |

Kwota netto:

VAT (stawka 23 %) :

Kwota brutto: