Zał. nr 2 kosztorys ofertowy

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP: ....................................................

REGON:.............................................

tel.: .....................................................

adres e – mail: ....................................

**Kosztorys ofertowy**

w postępowaniu pn.

**"Usuwanie skutków powodzi z maja 2019 r. na rzece Ciek od Zajeziorza w km 0+100 – 8+570 - udrożnienie rzeki wraz z oczyszczeniem przepustów rurowych i zapewnienie dopływu do przepompowni" Nr sprawy 1901/ZZS/2019/NWSA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr poz. | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| *1* | *2* | *3* | *4* | 5 | 6 |
| 1 | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki, porost gęsty, twardy w km 0+100 – 0+900, 1+100 – 2+270; 4+070 – 8+570; wraz z zgrabieniem na kopki - 2 x 5 m x 800 m, 2 x 3,5 m x 5670 m. | m2 | 47 690,00 |  |  |
| 2 | Ręczne wydobycie z dna cieku roślin korzeniących przy zarośnięciu do 30% z dna cieku w km 0+100 – 0+900 wraz z rozplantowaniem wydobytej biomasy jednostronnie na brzegu cieku. Krotność 1,3. 6 m x 800 m  | m2 | 4 800,00 |  |  |
| 3 | Wykoszenie porostów ręcznie ze dna rzeki porost, gęsty twardy, w km 1+800 – 2+270; 4+070 – 5+100 wraz z wygrabieniem i wywozem na odległość 2 km - 1,5 m x 1500 m | m2 | 2 250,00 |  |  |
| 4 | Mechaniczne wydobycie z dna cieku roślin korzeniących przy zarośnięciu do 60% z dna cieku w km 1+800 – 2+270; 4+070 – 5+100 wraz ze wywozem wydobytej biomasy na odległość do 2 km - 1,5 m x 1500 m.  | m2 | 2 250,00 |  |   |
| 5 | Ręczne wydobycie z dna cieku roślin korzeniących przy zarośnięciu do 60% z dna cieku w km 1+100 – 1+800; 5+100 – 8+570 wraz ze rozplantowaniem wydobytej biomasy jednostronnie na brzegu cieku - 1,5 m x 4170 m | m2 | 6 255,00 |  |  |
| 6 | Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia (do 10 lat – bez karczowania) w km 1+100 – 2+270; 4+070 – 8+570, w raz z wywozem lub zrębkowaniem na miejscu przy pomocy rębaka. | ha | 0,05 |  |  |
| 7 | Oczyszczenie przepustów o śr. 1,00 m z przyczółkami z darniny, stopień zanieczyszczenia do 0,33 śr. | m | 30,00 |  |  |
|  |  |  | **Netto:**  |  |
|  |  |  | **Vat 23%:** |  |
|  |  |  | **Brutto:** |  |