Zał. nr 2 kosztorys ofertowy

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP: ....................................................

REGON:.............................................

tel.: .....................................................

adres e – mail: ....................................

**Kosztorys ofertowy**

w postępowaniu pn.

**"Usuwanie skutków powodzi z maja 2019 r. na rzece Atramentówka w km 1+730 – 2+200 - udrożnienie rzeki wraz z oczyszczeniem przepustów rurowych" Nr sprawy 1903/ZZS/2019/NWSA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr poz. | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| *1* | *2* | *3* | *4* | 5 | 6 |
| 1 | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki, porost rzadki twardy w km 1+730 – 2+200; wraz ze wygrabieniem i 100 % odwozem do 2 km - 2 x 4m x 470 m | m2 | 3 760,00 |  |  |
| 2 | Ręczne wydobycie z dna cieku roślin korzeniących przy zarośnięciu do 60% z dna cieku w km 1+730 – 2+200 wraz ze 100 % odwozem do 2 km. Wydobytego materiału 1 m x 470 m. krotność 1,3. | m2 | 470,00 |  |  |
| 3 | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rzeki, porost gęsty, twardy w km 2+220 – 3+000; wraz ze zgrabieniem w kopki2 x 3,5 m x 780 m | m2 | 5 460,00 |  |  |
| 4 | Wykoszenie porostów ręcznie z dna rzeki porost, gęsty twardy, w km 2+220 – 3+000 wraz z wygrabieniem w kopki - 0,8 m x 780 m | m2 | 624,00 |  |   |
| 5 | Ręczne wydobycie z dna cieku roślin korzeniących przy zarośnięciu do 60% z dna cieku w km 2+220 – 3+000. Wydobyta biomasa ułożona wzdłuż cieku jednostronnie | m2 | 624,00 |  |  |
| 6 | Oczyszczenie przepustu wałowego o śr. 1,00 m stopień zanieczyszczenia do 0,33 śr. | m | 14,00 |  |  |
| 7 | Oczyszczenie przepustów o śr. 0,80 m z przyczółkami z darniny, stopień zanieczyszczenia do 0,33 śr. | m | 10,00 |  |  |
| 8 | Oczyszczenie przepustów o śr. 1,00 m z przyczółkami z darniny, stopień zanieczyszczenia do 0,33 śr. | m | 8,00 |  |  |
| 9 | Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia (do 10 lat bez karczowania) w km 1+730 – 3+000, w raz z wywozem lub zrębkowaniem na miejscu przy pomocy rębaka.  | ha | 0,10 |  |  |
|  |  |  | **Netto:**  |  |
|  |  |  | **Vat 23%:** |  |
|  |  |  | **Brutto:** |  |