Zał. nr 2 kosztorys ofertowy

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP: ....................................................

REGON:.............................................

tel.: ......................................................

adres e – mail: ....................................

**Kosztorys ofertowy**

w postępowaniu pn. **„Prace utrzymaniowe – potok Olszyński w km 0+000-2+920 w m. Olszyny, Babice, pow. chrzanowski.”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr poz. | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy | m2 | 17532 |  |  |
| 2 | Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0·m | m2 | 17532 |  |  |
| 3 | Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, przepust Fi 0,80·m, zamulenie do wysokości 1/3·Fi z wywiezieniem | m | 30 |  |  |
| 4 | Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, przepust Fi·1,25·m, zamulenie do wysokości 1/3·Fi z wywiezieniem | m | 12 |  |  |
| 5 | Przycięcie zwisów, likwidacja zawężeń i przetamowań koryta, urobek należy wykorzystać do zabudowy wyrw lub złożenie poza górną krawędź skarpy-analogia (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m3 | 168 |  |  |
| 6 | Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki średniej gęstości | ha | 0,15 |  |  |
| 7 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·56-65·cm | szt. | 1 |  |  |
| 8 | Mechaniczne karczowanie pni, Fi·56-65·cm | szt. | 1 |  |  |
| 9 | Oczyszczenie terenu z pozostałości po ścinaniu, drobne gałęzie. | m2 | 800 |  |  |
| 10 | Ręczne usuniecie warstwy nanosu przetamowań grubość warstwy do 10·cm, | m2 | 2337,6 |  |  |
| 11 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu III-IV | m3 | 240 |  |  |
| 12 | Rozbiórka ubezpieczeń z płyt betonowych - analogia | m3 | 10 |  |  |
| 13 | Wzmacnianie powierzchni skarp i dna geowłókninami, wytrzymałość na rozciąganie: min. 10 kN/m | m2 | 165 |  |  |
| 14 | Odtworzenie ubezpieczeń z płyt ażurowych typu "Krata", płyty 90x60x10cm | m2 | 165 |  |  |
| 15 | Wykonanie palisady, kołki Fi·10-12·cm, głębokość wbicia 1,20·m, grunt kategorii III | m | 6 |  |  |
| Razem netto |  |
| Vat |  |
| Razem brutto |  |