Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Kosztorys ofertowy

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <-NNr | <-OOpis robót | <-JJm | <-IIlość | <-CCena jedn. | <-WWartość netto |
|  | "Usuwanie szkód powodziowych na lewym wale przeciwpowodziowympotoku Ścieklec w km 2+200 - 2+300 w zakresie zabudowy i uszczelnienia wału wraz z ubezpieczeniem" |  |  |  |  |
| 1 | Lewy wał potoku Ścieklec w km 2+200 - 2+300 |  |  |  |  |
| 1.1 | Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy z wygrabieniem | m2 | 500,0 |  |  |
| 1.2 | Wykop mechaniczny z ręcznym dokopem, plantowaniem skarp i rozplantowaniem urobku, kategoria gruntu III | m3 | 54,0 |  |  |
| 1.3 | Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15cm, z przerzutem, humus z darnią | m2 | 180,0 |  |  |
| 1.4 | Dowóz i zakup ziemi na zasypanie ubytków w korpusie wału | m3 | 30,0 |  |  |
| 1.5 | Formowanie i zagęszczenie korpusu wału z gruntu złożonego w odkładzie, zagęszczenie ręczne, gruntu warstwami 20cm, kategoria gruntu III, | m3 | 84,0 |  |  |
| 1.6 | Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu III - profilowanie skarp wału, wykop pod ubezpieczenie | m3 | 54,0 |  |  |
| 1.7 | Wzmacnianie powierzchni skarp geowłókninami, sposób ręczny, geowłóknina | m2 | 180,0 |  |  |
| 1.8 | Zabezpieczenie wyrwy w skarpie wału - wykonanie materacy siatkowo-kamiennych, materac o wymiarach 5,0 x 2,0 x 0,23 m | m3 | 41,4 |  |  |
| 1.9 | Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I-III | m2 | 360,0 |  |  |
| 1.10 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej | m2 | 270,0 |  |  |
| 1.11 | Darniowanie, skarp na płask bez humusu | m2 | 90,0 |  |  |
|  | WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  |
|  | VAT |  |  |  |  |
|  | WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |