Zał. nr 2 kosztorys ofertowy

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP: ....................................................

REGON:.............................................

tel.: .....................................................

adres e – mail: ....................................

**Kosztorys ofertowy**

w postępowaniu pn.

**„ Usuwanie skutków powodzi z maja 2019 r. na rzece Wielopólka w km 0+000 – 8+376
- udrożnienie rzeki, likwidacja zatorów ”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie robót** | **Jedn.** | **Ilość jedn.** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| 1 | Wykoszenie porostów ze skarp, porost gęsty, twardy w km 0+000 – 1+950 pasem średnio 8m; 1950m x 8m x 2 = 31 200 m2km 1+950 – 8+376 pasem średnio 4m6 426m x 4m x 2 = 51 408 m2 | m2 | 82 608,00 |  |  |
| 2 | Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp i złożenie na górnej krawędzi cieku | m2 | 82 608,00 |  |  |
| 3 | Hakowanie roślin korzeniących się w dnie przy zarośnięciu powyżej 60% lustra wody i złożenie urobku na górnej krawędzi cieku w km:0+000 - 1+950 przy szer. dna 2,0m  | m2 | 3 900,00 |  |  |
| 4 | Hakowanie roślin korzeniących się w dnie przy zarośnięciu powyżej 60% lustra wody w km 1+950-3+950 przy szer. dna 1,4m; uzyskany urobek należy złożyć na górnej krawędzi skarpy z grubsza formując groblę | m2 | 2 800,00 |  |  |
| 5 | Hakowanie roślin korzeniących się w dnie przy zarośnięciu powyżej 60% lustra wody i złożenie urobku na górnej krawędzi cieku w km: szer. 3+950 - 7+000 przy szer. dna 0,8m | m2 | 2 440,00 |  |  |
| 6 | Hakowanie roślin korzeniących się w dnie przy zarośnięciu powyżej 60% lustra wody i złożenie urobku na górnej krawędzi cieku w km 7+000 - 8+376 przy szer. dna 0,6m | m2 | 825,60 |  |  |
| 7 | Wycięcie odrostów krzaków na całej długości potoku pasem średnio 0,1m na skarpę w km 1+950-8+3763 376,0m x 1,0m x 2 = 6 752m2 | m2 | 6 752,00 |  |  |

 **Netto:**

 **Vat 23 %:**

 **Brutto:**