PROJEKT:

**Program przywrócenia drożności i ochrony rzeki Kamienicy Nawojowskiej w Nowym Sączu wraz z kluczowymi działaniami likwidującymi bariery dla ryb**

Projekt jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej, przeznaczonych na realizację operacji w zakresie działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” na poddziałania 1.4.2, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz lit. i, a także art. 44 ust. 6 lit. b rozporządzenia nr 508/20141 w ramach Priorytetu 1. „Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy”, zawartego w **Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.**

Umowa o dofinasowanie projektu została zawarta z Instytucją Wdrażającą tj. Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w dniu **12 marca 2021 r.**

Planowany **całkowity koszt realizacji projektu** wynosi 9 990 744,23 zł, **w tym współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego wyniesie 7 493 059,17 zł.**

Czas realizacji projektu: 2021-2023

Projekt ma na celu poprawę stanu ekologicznego wód płynących Kamienicy Nawojowskiej oraz przywrócenie spójności sieci obszarów Natura 2000 poprzez udrożnienie obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji ryb. W ramach tej operacji przewiduję się udrożnienie odcinka ujściowego Kamienicy Nawojowskiej w m. Nowy Sącz, gm. Nowy Sącz, pow. nowosądecki, woj. małopolskie. Realizacja operacji wynika również ze zobowiązań Polski dotyczących osiągnięcia dobrego stanu/potencjału wód i właściwej ochrony środowiska naturalnego implementowanych zapisami Dyrektywy 2000/60/EC z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (RDW) oraz Dyrektywy 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. Dyrektywy Siedliskowej.

Projekt obejmuję następujące zadania:

1. Odbudowa i modernizacja 3 szt. progów w km 0+250, 1+559 i 2+216 rzeki Kamienicy Nowojowskiej w celu przywrócenia drożności rzeki, ochrony i likwidacji barier dla migracji ryb – **ETAP I Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby monitoringu ryb**

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa i uzyskane wszelkie niezbędne decyzję administracyjne, pozwalające na realizację robót budowlanych. Ponadto w ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt i wyposażenie, które będzie niezbędne do wykonania monitoringu ryb na kolejnym zadaniu.

2. Odbudowa i modernizacja 3 szt. progów w km 0+250, 1+559 i 2+216 rzeki Kamienicy Nowojowskiej w celu przywrócenia drożności rzeki, ochrony i likwidacji barier dla migracji ryb – **Etap II Roboty budowlano-montażowe**

Planowane roboty budowlane zakładają wykonanie pochylni kamiennej z bystrotokiem i kanałem migracji na dwóch istniejących progach oraz przepławki obejściowej ryglowej na jednym z progów.

Szczegółowe rozwiązania zostaną wykonanie w ramach zadania nr 1.

3. Odbudowa i modernizacja 3 szt. progów w km 0+250, 1+559 i 2+216 rzeki Kamienicy Nowojowskiej w celu przywrócenia drożności rzeki, ochrony i likwidacji barier dla migracji ryb – **Etap III Monitoring stanu rzeki Kamienicy i ryb**

W ramach zadania planowane jest podjęcie działań pozwalających na monitorowanie stanu rzeki Kamienicy pod kątem reintrodukcji łososia oraz poprawy jakości bytu pozostałych występujących gatunków ryb. Po zakończeniu budowy planowany jest monitoring ryb, obejmujący okres 5 lat od wykonania udrożnienia. W okresie tym, planuję się monitoring wstępny (marzec 2023 – maj 2023) w którym zostaną wykonane odłowy wstępne zakończone sprawozdaniem. Po rozliczeniu wniosku monitoring będzie kontynuowany przez okres trzech pierwszych lat oraz w piątym roku po wykonaniu udrożnienia.