**Załącznik nr 4**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w podziale na części:

Część 1 – Odżwirowanie stopnia na pot. Leśnianka w km 0+300 w m. Żywiec, pow. żywiecki, woj. śląskie.

 Planowane roboty będą polegały na odżwirowaniu stopnia na pot. Leśnianka. Materiał z odżwirowania stopnia w ilości 195,00 m3 zostanie przeznaczony na zasyp wyrwy brzegowej na brzegu lewym poniżej stopnia. Nadwyżki materiału z odżwirowania w ilości 105,00 m3 zostaną przewiezione w miejsce wskazane przez Zamawiającego i rozplantowane.

Część 2 – Konserwacja koryta pot. Wieśnik w km 1+400 – 1+480 w m. Łodygowice, gm. Łodygowice, pow. żywiecki, woj. śląskie.

 Planowane roboty będą polegały na usunięciu nanosów z koryta pot. Wieśnik w ilości 128,00 m3 oraz zakrzaczeń w ilości 80,00 m2.

Termin wykonania prac – do 14 dni od dnia zawarcia umowy.