Zał. nr 2 kalkulacja cenowa

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP: ....................................................

REGON:.............................................

tel.: .....................................................

adres e – mail: ....................................

Kalkulacja cenowa

w postępowaniu pn.

**„Utrzymanie potoku Pstrużnik w km 0+000-1+235 w msc. Trzebinia, gm. Trzebinia.”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr poz. | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | Ręczne wykoszenie porostów gęstych, twardych ze skarp i wzdłuż potoku  |

|  |
| --- |
| m2 |

 | 8 280 |  |  |
| 2 | Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m | m2 | 8 280 |  |  |
| 3 | Lokalne oczyszczenie terenu (30%) z pozostałości po wykoszeniu (trawa) z wywiezieniem – kalkulacja własna | m2 | 2 484 |  |  |
| 4 | Ręczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp z ewentualnym przewiezieniem części urobku taczkami na odległość do 20 m, kategoria gruntu III – ścięcie nawisów ziemnych, usunięcie przetamowań, oczyszczenie płyt z nanosu wraz z lokalnym wywozem ze wskazanych miejsc – kalkulacja własna | m3 | 130 |  |  |
| 5 | Oczyszczenie namułu przepustów rurowych, przepust Fi 0,60 m, zamulenie do wysokości 1/3 Fi | m | 2 |  |  |
| 6 | Oczyszczenie namułu przepustów rurowych, przepust Fi 1,00 m, zamulenie do wysokości 1/3 Fi | m | 1 |  |  |
| 7 | Oczyszczenie namułu przepustów rurowych, przepust Fi 0,80 m, zamulenie do wysokości 1/3 Fi | m | 2 |  |  |
| Razem netto |  |
| Vat |  |
| Razem brutto |  |