Zał. nr 2 kalkulacja cenowa

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP: ....................................................

REGON:.............................................

tel.: ......................................................

adres e – mail: ....................................

**Kalkulacja cenowa**

w postępowaniu pn. **„Prace utrzymaniowe na potokach: Potok Chechło w km 8+815-9+450, 12+900-17+700 w msc. Chrzanów, gm. Chrzanów. Potok Luszówka w km 0+000-5+000 w msc. Chrzanów, Luszowice, gm. Chrzanów.”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr poz. | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **I. Potok Chechło w km 8+815-9+450; 12+900-17+700** | | | | | |
| 1 | Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy | m2 | 40 940 |  |  |
| 2 | Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m | m2 | 40 940 |  |  |
| 3 | Ręczne ścinanie, krzaki i podszycia średniej gęstości | ha | 0,05 |  |  |
| 4 | Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykoszeniu i wycince zakrzaczeń z wywiezieniem do 5 km – kalkulacja indywidualna | m2 | 2 000 |  |  |
| 5 | Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu III – rozbiórka tam bobrowych z wywiezieniem urobku oraz częściowym zabudowaniem w skarpę potoku – kalkulacja własna | m3 | 47 |  |  |
| 6 | Miejscowe ułożenie narzutu kamiennego na geowłókninie wraz z zabezpieczeniem go siatką stalową i zastabilizowaniem kołkami drewnianymi – kalkulacja własna | m2 | 25 |  |  |
| **II. Potok Luszówka w km 0+000-5+000** | | | | | |
| 1 | Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy | m2 | 30 000 |  |  |
| 2 | Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m - lokalnie | m2 | 6 000 |  |  |
| 3 | Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykoszeniu z wywiezieniem do 5 km – kalkulacja indywidualna | m2 | 4 000 |  |  |
| Razem netto | | | | |  |
| Vat | | | | |  |
| Razem brutto | | | | |  |