Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

**Kosztorys ofertowy**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj robót** | **Jedn.** | **Ilość** | **Cena jedn. netto [zł]** | **Wartość robót netto [zł]** |
| Zbiornik Wodny Świnna PorębaDoszczelnienie galerii kontrolno – zastrzykowej w dylatacjach S19 i S40. |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 |
| 1. | oczyszczenie powierzchni z osadu węglanu wapnia i powłoki malarskiej na szerokości 20 cm po obu stronach dylatacji na całym obwodzie galerii. | m2 | 8,8 |  |  |
| 2. | iniekcja w konstrukcji betonowej dylatacji o szerokości 10mm, wiercenie skośne do powierzchni średnicą 14 mm na głębokość 50 cm, iniekcja elastycznym środkiem uszczelniającym w rozstawie co 30 cm po obu stronach dylatacji na całym obwodzie galerii. | szt. | 144 |  |  |
| 3. | wykonanie bruzdy w konstrukcji betonowej o przekroju 40 x 40 mm i wypełnienie jej elastycznym materiałem uszczelniającym. | dm3 | 35 |  |  |
| 4. | iniekcja w konstrukcji betonowej poza dylatacjami, wiercenie skośne do powierzchni średnicą 14 mm na głębokość 50 cm, iniekcja elastycznym środkiem uszczelniającym. | szt. | 20 |  |  |
| 5. | Demontaż i ponowny montaż korytek kablowych kolidujących z robotami iniekcyjnymi | kpl. | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ***Łączna wartość robót (netto):*** |  |
| ***Podatek VAT (23%):*** |  |
| ***Łączna wartość robót (brutto):*** |  |

Wartość netto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data, pieczęć i podpis wykonawcy