Zał. nr 2 kosztorys ofertowy

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP: ....................................................

REGON:.............................................

tel.: .....................................................

adres e – mail: ....................................

**Kosztorys ofertowy**

w postępowaniu pn.

**"Usuwanie skutków powodzi z maja 2019 r. na prawym wale rzeki Jamnica w km 1+037 - naprawa uszkodzonej śluzy wałowej" nr sprawy 1762/ZZS/2019/NWDT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Jedn. miary** | **Ilość jedn.** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Demontaż płyt drogowych 15x100x300 z miejsca robót | szt. | 3,00 |  |  |
| 2 | Wykonanie wykopu ziemnego w celu odsłonięcia uszkodzonego rurociągu śluzy o łącznej objętości V=9,6m3 | m3 | 9,60 |  |  |
| 3 | Rozebranie uszkodzonego rurociągu śluzy śr. 120cm | m | 3,00 |  |  |
| 4 | Rozebranie uszkodzonego podłoża betonowego pod rurociągiem śluzy | m3 | 0,36 |  |  |
| 5 | Wykonanie podłoża betonowego pod rurociąg śluzy o wymiarach 3mx0,6mx0,2m | m3 | 0,36 |  |  |
| 6 | Ułożenie rurociągu śluzy na nowym podłożu | m | 3,00 |  |  |
| 7 | Oczyszczenie powierzchni rur żelbetowych śluzy i wykonanie uszczelniających opasek z betonu hydrotechnicznego wzmocnionych siatką zbrojeniową z drutu śr. 4mm o oczku 5x5cm szerokości 40cm, grubości 10cm, długości 3m każda na połączeniach rur i rury z przyczółkiem śluzy | szt. | 4,00 |  |  |
| 8 | Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powierzchni rurociągu wraz z opaskami uszczelniającymi i przyczółka emulsją asfaltową na zimno. | m2 | 10,00 |  |  |
| 9 | Zasyp przestrzeni obok rurociągu śluzy ziemia leżąca na odkładzie z zagęszczeniem warstwami | m3 | 9,60 |  |  |
| 10 | Wykonanie podsypki żwirowej grubości 15cm pod płyty żelbetowe wraz z zagęszczeniem | m2 | 9,00 |  |  |
| 11 | Montaż płyt drogowych nad rurociągiem śluzy | szt. | 3,00 |  |  |
| 12 | Oczyszczenie rurociągu śluzy z namułu | m | 19,00 |  |  |
| 13 | Uszczelnienie styków połączeń rur zaprawą betonową w rurociągu śr. 120cm w 12 szt. połączeń | szt. | 12,00 |  |  |

 Netto:

 VAT (23%):

 Brutto: