Zał. nr 2 kosztorys ofertowy

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP: ....................................................

REGON:.............................................

tel.: .....................................................

adres e – mail: ....................................

**Kosztorys ofertowy**

w postępowaniu pn.

**„ Usuwanie skutków powodzi z maja 2019 r. na rzece Zgórsko (Zgórska Rzeka)
w km 0+000 – 26+458 - udrożnienie rzeki, likwidacja zatorów i wyrw brzegowych"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Opis robót, wyliczenie ilości robót** | **Jedn. miary** | **Ilość jedn.** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| **I** | **km 0+000 - 4+768, 17+650 -23+940** |
|
| 1 | Wykoszenie porostów ze skarp, porost gęsty, twardy, pasem  | m2 | 115 735,00 |  |  |
| szer. średnio ponad 5m/mb skarpy na łącznej długości 11 048 m  |
| Łączna powierzchnia koszenia 115 735 m2 |
| 2 | Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy | m2 | 115 735,00 |  |  |
| ponad 2,0·m |
| 3 | Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieku, porost gęsty, twardy  | m2 | 32 749,00 |  |  |
| w km 0+000-0+941- dno szer. 5,0 m 941x5,0 =4 705,0 |
| w km 0+941-2+878 – dno szer. 3,0 m 19371x3,0= 5 811,0  |
| w km 2+878- 4+758 – dno szer. 2,5 m 1880x2,5= 4700,00 |
| w km 17+650-20+990- dno szer. 4,0 m 3 349x4,0= 13 396,0  |
| w km 20+990-21+597 -dno szer. 3,0m 598x3,0=1 794,0 |
| w km 21+597-23+940 - dno szer1,0m 2343x1,0=2 343,0 |
| Ogólna długość 11,048 km. Suma pow. 32 749, 0 m2 |
| 4 | Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość dna | m2 | 32749 |  |  |
| do 5,0·m w km jw.  |
| 6 | Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się ,przy zarośnięciu koryta, powierzchni lustra wody powyżej 60·% ze złożeniem urobku poza krawędzią górnej skarpy z rozdrobnieniem za pomocą brony talerzowej lub glebogryzarki pasem szer. do 2,5m z rozplantowaniem. Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót ,wyposażonych w łyżki ażurowez nakładkami zębnymi w km jw. | m 2 | 32 749,00 |  |  |
| 7 | Wycinka krzaków, odrostów, podszycia średniej gęstości, lokalniew km jw. ze złożeniem poza obrębem potoku  | ha | 0,38 |  |  |
| 8 | Lokalne przycięcie nawisów brzegowych, usuwanie namulisk, odsypisk, zasyp wyrw, nierówności na skarpach z zagęszczeniem, lokalnie w km jw. | m3  | 45 |  |  |
| II | **Zgórsko (Zgórska rzeka) km 4+758-17+650, 23+940- 26+458-nieuregulowany**  |   |   |  |  |
| 1 | Wykoszenie porostów ze skarp, porost gęsty, twardy, pasem szer. średnio ok. 3m /mb skarpy w km jw. na łącznej długości 15 410 m Łączna powierzchnia koszenia 92 460 m2 | m 2 | 92 460 |  |  |
| 2 | Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0·m | m 2 | 92 460 |  |  |
| 3 | Wycinka krzaków, odrostów, podszycia średniej gęstości, lokalnie | ha | 0,48 |  |  |
| w km j.w ze złożeniem poza obrębem potoku |
| 4 | Likwidacja wyrw w skarpach przez zasyp ziemią pozyskaną na miejscu, rozbiórka zatorów, przetamowań, odsypisk, usunięcie zanieczyszczeń, przeszkód naturalnych różnego typu spowodowanych działalnością człowieka, ze złożeniem poza obrębem potoku lokalnie w km jw. | m3 | 85 |  |  |
| w przypadku potrzeby zutylizować  |
| III | **Zgórsko (Zgórska rzeka) km 0+000 – 26+458** |   |   |  |  |
| 1 | Usunięcie powalonych drzew (złomów lub wywrotów) z pocięciem i złożeniem poza obrębem potoku. Materiał drzewny do zagospodarowania przez jego właściciela. | m3 | 30 |  |  |
|  | Netto |   |  |  |  |
|  | VAT 23% |   |   |  |  |
|  | RAZEM |   |   |  |  |