Zał. nr 2 kosztorys ofertowy

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP: ....................................................

REGON:.............................................

tel.: .....................................................

adres e – mail: ....................................

**Kosztorys ofertowy**

w postępowaniu pn.

**"Usuwanie skutków powodzi z maja 2019 r. na Kanale A w km 0+000 – 1+734 - udrożnienie cieku" nr sprawy 1765/ZZS/2019/NWDT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr poz. | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | Wycięcie odrostów krzaków średniej gęstości wraz z wykarczowaniem odziomków wyciętych w ostatnich latach krzaków z wywozem urobku poza obręb robót | m2 | 860,00 |  |  |
| 2 | Wykoszenie porostów ze skarp, porost gęsty, twardy, pasem  szer. średnio 4,6 m; w km 0+050-1734; 1684x4,6x2 | m2 | 15 493,00 |  |  |
| 3 | Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp i złożenie na górnej krawędzi cieku na powierzchni jw. | m2 | 15 493,00 |  |  |
| 4 | Wykoszenie porostów z dna cieków, porost gęsty, twardy w km 0+050 - 0+100 - zbiornik szer. 15m; 50x15=750m2 w km 0+100 - 0+157 - dno szer. 2,0; 57x2=114m2 w km 0+157 - 1+257 - dno szer. 1,0; 1 100x1=1 100m2 w km 1+334 - 1+734 - dno szer. 0,5; 400x0,5=200m2 | m2 | 2 414,00 |  |  |
| 5 | Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość dna  do 2,0·m i złożenie na górnej krawędzi skarp | m2 | 2 414,00 |  |  |
| 6 | Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się w dnie przy zarośnięciu powyżej 60% powierzchni lustra wody, z rozłożeniem wydobytej roślinności wzdłuż skarpy powyżej górnej krawędzi. | m2 | 2 414,00 |  |  |
| 7 | Wykonanie przykryć (klap) otworów włazowych na pomoście technologicznym nad wlotem do czerpni o wymiarach 80cmx80cm z blachy żeberkowej zabezpieczonej antykorozyjnie oraz zabezpieczenie klap przed kradzieżą. | szt. | 2,00 |  |  |
| 8 | Wykonanie bramek zabezpieczających wejście na pomost technologiczny o wymiarach szerokość 1m, wysokość 1,1m z rury 42mm, wypełnienie z prętów gładkich Ø12mm, na zawiasach z prostym zamknięciem i zabezpieczeniem przed kradzieżą. | szt. | 2,00 |  |  |

Netto:

VAT (23%):

Brutto: