Zał. nr 2 kosztorys ofertowy

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP: ....................................................

REGON:.............................................

tel.: .....................................................

adres e – mail: ....................................

**Kosztorys ofertowy**

w postępowaniu pn.

**„Usuwanie skutków powodzi z maja 2019 r. na rzece Gorzyczanka w km 0+000 – 14+000**

**- udrożnienie rzeki wraz z oczyszczeniem przepustów rurowych” nr sprawy 1814/ZZS/2019/NWSA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Rodzaj prac | Jm | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] |
| 1 | Wykoszenie porostów ręcznie skarp rzeki, porost gęsty, twardy w km 0+000 – 1+550; 7+400 – 9+000; 10+800 –14+000 wraz ze zgrabieniem na kopki  2 x 6m x 1550m  2 x 5m x 1600m  2 x 4,5 x 2200m | m² | 54400 |  |  |
| 2 | Wykoszenie porostów ręcznie z dna rzeki, porost gęsty, twardy w km 0+000 – 1+550; 7+400 – 9+000; 10+800 – 14+000 wraz ze wygrabieniem i wywozem skoszonej biomasy na odległość do 2 km  1,5m x 1550m  1,m x 1600m  0,8m x 2200m | m² | 5333 |  |  |
| 4 | Ręczne wydobycie z dna cieku roślin korzeniących przy zarośnięciu do 60% z dna cieku w km 0+000 – 1+550; 7+400 – 9+000; 10+800 – 14+000 wraz ze wygrabieniem i wywozem wydobytej biomasy na odległość do 2 km  1,5m x 1550m  1m x 1600m  0,8m x 2200m | m² | 5333 |  |  |
| 5 | Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia (do 10 lat – bez karczowania) wraz z wywozem lub zrębkowaniem na miejscu przy pomocy rębaka w km 0+000 – 14+000 | ha | 0,6 |  |  |
| 6 | Rozbiórka 2 tam bobrowych zlokalizowanych w km 1+120, 1+430 wraz z wywozem wydobytego materiału na odległość do 2 km, zrębkowaniem części organicznych (drewna), zasypaniem ubytków w obrębie przetamowań | mp | 16 |  |  |
| 7 | Oczyszczenie przepustów o śr. 1,00 m z przyczółkami z darniny, stopień zanieczyszczenia do 0,33 śr. | m | 30 |  |  |
| 8 | Rozbiórka przetamowań z gałęzi, patyków wraz z utylizacją | mp | 12 |  |  |
| 9 | Oczyszczenie dna rzeki pod mostkami komunikacyjnymi – usunięcie elementów spiętrzających szt. 3 | r-g | 6 |  |  |
| 10 | Uporządkowanie terenu po prowadzeniu prac, powrzucanie kamieni pochodzących z ubezpieczenia dna | kpl. | 1 |  |  |

Netto:

VAT (23%):

Brutto: