Zał. nr 2 kosztorys ofertowy

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP: ....................................................

REGON:.............................................

tel.: .....................................................

adres e – mail: ....................................

**Kosztorys ofertowy**

w postępowaniu pn.

**"Usuwanie skutków powodzi z maja 2019 r. na rzece Ciek od Okrągłej w km 0+350 – 3+800 - udrożnienie rzeki wraz z udrożnieniem przepustów i rozbiórką tam" Nr sprawy 1896/ZZS/2019/NWSA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr poz. | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| *1* | *2* | *3* | *4* | 5 | 6 |
| 1 | Wykoszenie porostów ręcznie (30 % długości wskazanego odcinka cieku) ze skarp rzeki, porost gęsty, twardy w km 0+350 – 3+800 wraz ze zgrabieniem na kopki - 2 x 3 m x 3450 m x 0,3 | m2 | 6 210,00 |  |  |
| 2 | Wykoszenie porostów mechanicznie (70 % długości wskazanego odcinka cieku) ze skarp rzeki, porost gęsty, twardy w km 0+350 – 3+800 wraz z rozdrobnieniem wykoszonego urobku - 2 x 3 m x 3450 m x 0,7 | m2 | 14 490,00 |  |  |
| 3 | Mechaniczne (70% długości wskazanego odcinka cieku) wydobycie z dna cieku roślin korzeniących przy zarośnięciu do 30 % z dna cieku w km 0+350 – 3+800 wraz z rozplantowaniem wydobytej biomasy jednostronnie na brzegu cieku - 1,5 m x 3450 m x 0,7 | m2 | 3 622,50 |  |  |
| 4 | Ręczne (30% długości wskazanego odcinka cieku) wydobycie z dna cieku roślin korzeniących przy zarośnięciu do 30% z dna cieku w km 0+350 – 3+800 wraz ze rozplantowaniem wydobytej biomasy jednostronnie na brzegu cieku - 1,5 m x 3450 m x 0,3 | m2 | 1 552,50 |  |  |
| 5 | Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia (do 10 lat – bez karczowania) wraz z wywozem lub zrębkowaniem na miejscu przy pomocy rębaka w km 0+350 – 3+800 | ha | 0,10 |  |  |
| 6 | Rozbiórka tam bobrowych w km 2+540 i 2+590 wraz z wywozem wydobytego materiału na odległość do 2 km. | m3 | 5,00 |  |  |
| 7 | Oczyszczenie przepustów o śr. 0,8 m z przyczółkami z darniny, stopień zanieczyszczenia do 0,33 śr. | m | 18,00 |  |  |
| 8 | Uporządkowanie terenu po prowadzeniu prac | kpl. | 1 |  |  |
|  |  |  | **Netto:**  |  |
|  |  |  | **Vat 23%:** |  |
|  |  |  | **Brutto:** |  |