**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

**Kosztorys ofertowy**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <-N  **Nr** | <-O  **Opis robót** | <-J  **Jm** | <-I  **Ilość** | <-C  **Cena jedn.** | <-W  **Wartość netto** |
|  | **"Usuwanie szkód powodziowych na pompowni Hubenice w zakresie zabudowy i naprawy ubezpieczenia brzegu zbiornika wyrównawczego**  **"** |  |  |  |  |
| 1 | **Pompownia Hubenice - naprawa skarp zbiornika wyrównawczego** |  |  |  |  |
| 1.1 | Rozbiórka uszkodzonych płyt ażurowych typu "Yomb", płyty 100x75x12,5 cm | m2 | 337,5 |  |  |
| 1.2 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III wraz z rozplantowaniem | m3 | 67,5 |  |  |
| 1.3 | Wykonanie podsypek, grubość 10·cm, wykonanie z brzegu, tłuczeń kamienny | m2 | 337,5 |  |  |
| 1.4 | Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina | m2 | 337,5 |  |  |
| 1.5 | Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Yomb", płyty 100x75x12,5cm płyty z rozbiórki 90% | m2 | 337,5 |  |  |
| 1.6 | Plantowanie skarp rzeki przy robotach wodno - inżynieryjnych, kategoria gruntu III | m2 | 150 |  |  |
| 1.7 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej | m2 | 150 |  |  |
|  | Wartość netto |  |  |  |  |
|  | Vat |  |  |  |  |
|  | Wartość brutto |  |  |  |  |

strona nr: 1