**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

**Kosztorys ofertowy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <-N**Nr** | <-O**Opis robót** | <-J**Jm** | <-I | **Ilość** | <-C**Cena jedn.** | <-W**Wartość netto** |
|  | **"Usuwanie szkód powodziowych na rzece Szreniawa w km 30+250****- 30+500 w zakresie zabudowy i ubezpieczenia brzegu "** |  |  |  |  |  |
| 1 | **Rzeka Szreniawa w km 30+250 - 30+500** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy z wygrabieniem | m2 |  | 1 000,0 |  |  |
| 1.2 | Ręczne ścinanie, krzaki i podszycia średniej gęstości wzdłuż rzeki z wywiezieniem i zagospodarowaniem we własnym zakresie | ha |  | 0,05 |  |  |
| 1.3 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III usunięcie zatorów w dnie rzeki, ścięcie nawisów ziemnych ze skarp rzeki, udrożnienie dna rzeki z rozplantowaniem wzdłuz skarp rzeki, szerokość dna od 8,0-6,0m, | m3 |  | 210,0 |  |  |
| 1.4 | Zabudowa wyrwy w skarpie rzeki - wykonanie i wbijanie palisady młotem pneumatycznym, kołki i słupki Fi 12-14 cm, długości 2,5 m, grunt kategorii III | m |  | 80,0 |  |  |
| 1.5 | Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu III | m3 |  | 80,0 |  |  |
| 1.6 | Zabudowa wyrwy w skarpie rzeki poprzez wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny i podwodny z kamienia ciężkiego lub średniego ułożony na geowłókninie (300g/m2) | m3 |  | 80,0 |  |  |
| 1.7 | Plantowanie skarp rzeki przy robotach wodno - inżynieryjnych, kategoria gruntu III | m2 |  | 160,0 |  |  |
| 1.8 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej | m2 |  | 160,0 |  |  |
|  | Wartość netto |  |  |  |  |  |
|  | Vat |  |  |  |  |  |
|  | Wartość brutto |  |  |  |  |  |

 strona nr: 1