**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

**Przedmiot główny - 09135100-5 olej opałowy.**

**Wstęp.**

Przedmiotem zamówienia jest **„Zakup oleju opałowego jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie** **RZGW w Krakowie - Zarząd Zlewni Nowy Sącz”**

**Materiały.**

Zamawianym materiałem będzie olej opałowy lekki przeznaczony do zbiorników kotłowni centralnego ogrzewania.

Olej opałowy będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wymagania jakościowe określone Polską Normą (PN-C-96024) „Przetwory naftowe. Oleje Opałowe w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunek L-1 oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 poz. 2008) i charakteryzować się następującymi parametrami:

1. gęstość w temp. 15oC 820 – 860 kg/m³,
2. wartość opałowa min. 42,6 MJ/kg,
3. temperatura zapłonu min. 56oC,
4. zawartość siarki max. 0,10% m/m,
5. lepkość kinematyczna w temp. 20 oC max. 6,00 mm³/s,
6. zawartość zanieczyszczeń stałych max. 24 mg/kg,
7. zawartość wody max. 200 mg/kg,
8. barwa czerwona\*

*\*Parametry znacznika oraz barwnika czerwonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010r.   
w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (DZ. U. Nr. 157, poz. 1054).*

**Sprzęt.**

Wykonawca powinien posiadać lub dysponować sprzętem umożliwiającym wykonywanie dostaw   
– samochód cysternę do przewozu paliw płynnych. Pojazd musi posiadać odpowiednie dokumenty zezwalające na transport paliw – oleju opałowego oraz posiadać zalegalizowany licznik wydawanego oleju opałowego.

**Transport.**

Transport paliwa winien spełniać wymogi odpowiednich przepisów bezpieczeństwa pożarowego, ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

**Wykonanie dostaw.**

1. Wykonawca będzie sukcesywnie dostarczał olej opałowy do zbiornika kotłowni olejowej Zamawiającego, znajdującego się w lokalizacji: Osiedle Eksploatacyjne w Niedzicy, Oś. Pod Taborem 8a, 8b, 34-441 Niedzica*.*
2. Dostawy będą realizowane przez okres ***od dnia podpisania umowy do 31.10.2020 r.***   
   lub do wyczerpania kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto, lub do dnia, w którym pozostała   
   do wykorzystania kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto będzie niewystarczająca do zlecenia dostaw objętych przedmiotem umowy, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
3. Czas wykonywania dostaw ustala się na dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00.

4. Realizacja zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie na podstawie *pisemnych zleceń* przekazywanych drogą e-mail przez RZGW w Krakowie – Zarząd Zlewni w Nowym Sączu.

5. Wykonawca zobowiązany będzie co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem uzgodnić   
z jednostką zamawiającą termin dostawy.

6. Wymaga się, aby realizacja dostaw odbywała się na koszt Wykonawcy, w terminie **do 2 dni** **roboczych** od daty przekazania zamówienia. Przez pojęcie „dni robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

7. Przewiduje się w czasie trwania umowy dostawy oleju opałowego RZGW Kraków w ilości wskazanej w *Załączniku Nr 1 do OPZ.*

*8.* Zużycie oleju podane jest szacunkowe i służy jedynie do określenia ceny oferty. W czasie realizacji zamówienia olej opałowy będzie odbierany sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego.

*9.* Wielkość zamówienia może być mniejsza lub większa, w zależności od potrzeb Zamawiającego   
i ceny dostarczanego oleju opałowego.

**6. Kontrola jakości.**

Wymaga się, aby każdorazowo wraz z dostawą Wykonawca przedłożył świadectwo jakości na partię oleju. W przypadku wątpliwości, co do jakości dostarczonego oleju opałowego – Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki oleju opałowego i skierowanie jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy.   
W przypadku wystąpienia szkody w instalacji grzewczej Zamawiającego wynikłej i udowodnionej z winy złej jakości oleju, Wykonawca pokryje koszty napraw.

**7. Obmiar i odbiór dostaw.**

Jednostką rozliczeniową jest 1 litr dostarczonego do zbiorników kotłowni oleju opałowego lekkiego mierzony wg aparatury pomiarowej cysterny w temperaturze nalewu.

**8. Podstawa płatności.**

Rozliczenie następować będzie za ilość rzeczywiście dostarczonego oleju opałowego każdorazowo po dostawie, według iloczynu ilości odebranego oleju oraz ceny jednostkowej za 1 litr oleju w dniu dostawy. W cenie jednostkowej oleju należy uwzględnić koszty zakupu, dystrybucji, transportu, koszty badań, narzuty oraz podatki.

Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny ofertowej w powiązaniu z ceną hurtową oleju oferowaną przez producenta, którego jest dystrybutorem, za pomocą marży/upustu. Rozliczeniowa cena jednostkowa dostawy, wg której Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za poszczególne dostawy wyliczana będzie w dniu dostawy wg wzoru:

**C Wykonawcy = C producenta x W Wykonawcy Xilość (l)**

Gdzie:

C Wykonawcy – cena jednostkowa netto oleju Wykonawcy w dniu dostawy

C producenta – cena jednostkowa netto hurtowa producenta w dniu dostawy

W Wykonawcy – marża/upust Wykonawcy podany w ofercie i obliczony w Formularzu

Cenowym,

ilość (l) – ilość oleju opałowego dostarczonego w dniu dostawy.

Do cen netto doliczony będzie podatek VAT.

Cena hurtowa producenta w dniu dostawy musi być podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej lub przekazana przez Wykonawcę wraz z fakturą.

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do faktury dołączyć świadectwo jakości dostarczanego oleju opałowego.

Marża/upust Wykonawcy zaproponowany w Formularzu cenowym od cen producenta oleju opałowego na dzień złożenia oferty będzie stały w okresie trwania umowy.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 1 do OPZ |
| **Wykaz jednostek terenowych objętych przedmiotem zamówienia wraz z zapotrzebowaniem na olej opałowy w RZGW w Krakowie** | | | | | | |
| Lokalizacja kotłowni olejowej | | | | Olej opałowy na sezon grzewczy 2019/2020 | Nr kontaktowy | Uwagi |
| RZGW | Zarząd Zlewni | Nadzór Wodny | dokładny adres | ilość w litrach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Kraków | Nowy Sącz | Nowy Targ | Osiedle Eksploatacyjne  w Niedzicy  Oś. Pod Taborem 8a, 8b 34-441 Niedzica | 10 000,00 | Zarząd Zlewni  w Nowym Sączu ul. Naściszowska 31 33-300 Nowy Sacz tel. **18 441-37-89,** email: zz-nowysacz@wody.gov.pl | zbiornik ma pojemność 6000 litrów, ale musi być cały czas rezerwa 600 l |
| Suma | | | | 10 000,00 |  |  |