Zał. nr 2a kosztorys ofertowy

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP: ....................................................

REGON:.............................................

tel.: ......................................................

adres e – mail: ....................................

**Kosztorys ofertowy**

w postępowaniu pn. **„Roboty interwencyjne na rzekach i potokach ZZK : Utrzymanie potoku Ropa w km 0+000-2+210 w miejscowości Trzebinia, gmina Trzebinia”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr poz. | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i wzdłuż potoku | m2 | 17 324 |  |  |
| 2 | Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp ponad 2 m | m2 | 17 324 |  |  |
| 3 | Lokalne oczyszczenie terenu (20%) z pozostałości po wykoszeniu (trawa) z wywiezieniem na składowisko | m2 | 3 465 |  |  |
| 4 | Ręczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp z ewentualnym przewiezieniem części urobku taczkami na odległość do 20 m, kategoria gruntu III – ścięcie nawisów ziemnych, usunięcie przetamowań, oczyszczenie płyt z nanosu | m3 | 134 |  |  |
| 5 | Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, przepust Fi 1,50 m, zamulenie do wysokości 1/3 Fi | m | 8 |  |  |
| 6 | Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, przepust Fi 0,80 m, zamulenie do wysokości 1/3 Fi | m | 10 |  |  |
| 7 | Załadowanie odspojonej ziemi lub nanosu (25%) na środki transportowe z wywiezieniem na składowisko | m3 | 26,8 |  |  |
| Razem netto | | | | |  |
| Vat | | | | |  |
| Razem brutto | | | | |  |