Zał. nr 2 kosztorys ofertowy

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP: ....................................................

REGON:.............................................

tel.: .....................................................

adres e – mail: ....................................

**Kosztorys ofertowy**

w postępowaniu pn.

**"Usuwanie skutków powodzi z maja 2019 r. na rzece Nowy Breń w km 0+000 – 10+165
- udrożnienie rzeki, likwidacja zatorów"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr poz. | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| *1* | *3* | *4* | *5* |   |   |
| 1 | Ścinanie krzaków i podszyć gęstych (bez karczowania) lokalnie w km 0+000-10+165 z jednoczesnym rozdrobnieniem urobku rębakiem. | ha | 0,5 |  |  |
| 2 | Wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp pasem szer. średnio 4,0 m po skarpie w km j.w. 10 165x2x4m | m2 | 81 320 |  |  |
| 3 | Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp i o szerokości ponad 2,0m w km j.w. | m2 | 81 320 |  |  |
| 4 | Ręczne wykoszenie porostów rzadkich, miękkich z dna cieków km 7+500-10+165, 2 665 m x 4 m | m2 | 10 660 |  |  |
| 5 | Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szerokości ponad 2,0 km j.w | m2 | 10 660 |  |  |
| 6 | Hakowanie roślin korzeniących się przy zarośnieciu powierzchni lustra wody do 60% pasem szer.4,0m w km 7+500-10+165, 2665 m x 4 m | m2 | 10 660 |  |  |
| 7 | Likwidacja lokalnych zatorów, odsypisk i zamulisk, przetamowań - w km 0+000 -10+165 | m3 | 120 |  |  |
| 8 | Rozplantowanie urobku ze zlikwidowanych zatorów, odsypisk i zamulisk wzdłuż górnej krawędzi potoku  | m3 | 120 |  |  |
| 9 | Hakowanie dna odpływu śluzy wału prawego w km 9+019 roślin korzeniących się przy zarośnieciu powierzchni lustra wody powyżej 60% szer. dna 1,0 m, 220mx1m  | m2 | 220 |  |  |
| 10 | Wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp pasem szer. średnio 5,0 m po każdej skarpie w km j.w. 220x2x5,0m | m2 | 2200 |  |  |
| 11 | Wycięcie odrostów wikliny z ubezpieczenia stopy skarp i krzaków ze skarpy pasem szer. śr po 2,0 m na każdej skarpie 220mx2,0m x 2 ,w km j.w. | m2 | 8800 |  |  |
|  |  |  | **Netto:**  |  |
|  |  |  | **Vat 23%:** |  |
|  |  |  | **Brutto:** |  |