Zał. nr 2 kosztorys ofertowy

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP: ....................................................

REGON:.............................................

tel.: .....................................................

adres e – mail: ....................................

**Kosztorys ofertowy**

w postępowaniu pn.

**„Usuwanie skutków powodzi z maja 2019 r. na rzece Strzegomka w km 3+550 – 13+600 - udrożnienie rzeki wraz z oczyszczeniem przepustów rurowych” Nr sprawy 1812/ZZS/2019/NWSA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj prac | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto[zł] |
| 1 | Wykoszenie porostów ręcznie (10% długości wskazanych odcinków cieków)ze skarp rzeki, porost gęsty, twardy w km 3+550– 4+100; 5+000 – 13+600 wraz ze zgrabieniem na kopki 2 x 2 m x 9150m x 0,1 | m2 | 3 660 |  |  |
| 2 | Wykoszenie porostów mechanicznie (90% długości wskazanych odcinków cieków)ze skarp rzeki, porost gęsty, twardy w km 3+550– 4+100; 5+000 – 13+600 wraz z rozdrobnieniem wykoszonego urobku. 2 x 2 m x 9150m x 0,9 | m2 | 32 940 |  |  |
| 3 | Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących przy zarośnięciu do 30% z dna cieku w km 3+550– 4+100; 5+000 – 13+600 wraz ze rozplantowaniem wydobytej biomasy jednostronnie na brzegu cieku. 1,2m x 9150 m | m2 | 10 980 |  |  |
| 4 | Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia (do 10 lat) wraz z wywozem lub zrębkowaniem na miejscu przy pomocy rębaka w km 0+750 – 13+600 | ha | 0,3 |  |  |
| 5 | Rozbiórka tam bobrowych w km 1+410, 1+540, 13+400 – 13+600 wraz z wywozem wydobytego materiału na odległość do 2 km, zrębkowaniem części organicznych (drewna), zasypaniem ubytków w obrębie przetamowań | mp | 35 |  |  |
| 6 | Oczyszczenie przepustów o śr. 1,m z przyczółkami z darniny, stopień zanieczyszczenia do 0,33 śr.  | m | 80  |  |  |
| 7 | Uporządkowanie terenu po prowadzeniu prac, powrzucanie kamieni pochodzących z ubezpieczenia na | kpl.  | 1 |  |  |

 Netto:

 VAT (23%):

 Brutto: