**Zał. nr 4**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na udrożnieniu koryta wraz z zasypem wyrw brzegowych w korycie potoku Oklówka w km 1+950 – 2+200 w m. Żywiec, gm. Żywiec, pow. żywiecki, woj. śląskie w ramach działań konserwacyjnych i utrzymaniowych.

**Lokalizacja:** ul. Partyzantów, Spacerowa

**Uzasadnienie:**

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców zamieszkujących tereny przylegle bezpośrednio do koryta potoku Oklówka w m. Żywiec - Sporysz oraz występowaniem częstych zjawisk zalewania nieruchomości gruntowych - posesji przez wody potoku jw. zaistniała konieczność udrożnienia koryta na odcinku wskazanym jw.  celem przywrócenia temu potokowi właściwej przepustowości koryta i  zapewnienia swobodnego spływu tych wód bez negatywnego oddziaływania na grunty sąsiednie.

**Szczegółowy zakres prac obejmuje:**

* Wykop mechaniczny w gr. kat. IV z przemieszczeniem materiału do 10,00 mb na odkład wraz z rozplantowaniem materiału: V = 180,00 m3
* Plantowanie ręczne na powierzchni F 360,00m2

**Organizacja robót:**

Prace, których wykonanie należy do zobowiązań kontraktowych Wykonawcy, mieszczące się w cenie asortymentów robót :

* + Roboty pomiarowe dla potrzeb wykonania robót,
	+ Działania ochronne i zapobiegawcze stosownie do wymagań BHP,
	+ zabezpieczenie terenu wykonywanych robót,
	+ Wynajęcie terenu, opłaty dzierżawne oraz urządzenie i likwidacja zaplecza budowy,
	+ Wszelkie koszty związane z dostarczeniem wody i energii elektrycznej na teren robót wraz z kosztami ich zużycia,
	+ wykonanie dokumentacji fotograficznej przed przystąpieniem, w trakcie i po zakończeniu prac, jako załącznik do operatu powykonawczego,
	+ wykonanie dojazdu technologicznego do koryta potoku Oklówka,