Zał. nr 2 kosztorys ofertowy

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP: ....................................................

REGON:.............................................

tel.: .....................................................

adres e – mail: ....................................

**Kosztorys ofertowy**

w postępowaniu pn.

**"Usuwanie skutków powodzi z maja 2019 r. na Kanale Wadowickim w km 0+000 – 3+947 - udrożnienie cieku" nr sprawy 2125/ZZS/2019/NWDT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Wycięcie krzaków rzadkich lokalnie na całej długości w km 0+000–3+947 (bez karczowania) i rozdrobnienie rębakiem lub wywóz na łącznej powierzchni 1974 m2 | m2 | 1974,00 |  |  |
| 2 | Wykoszenie porostów ze skarp, porost gęsty, twardy w km  0+000–3+947 pasem szerokości średnio 5,0m po skarpie 3947 m x 5 mx 2 = 39470 m2 | m2 | 39470,00 |  |  |
| 3 | Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp na powierzchni jw. i złożenie na górnej krawędzi cieku | m2 | 39470,00 |  |  |
| 4 | Wykoszenie porostów gęstych twardych z dna w kilometrze  0+ 000-2+182 szer. dna 1,0 m x 2182m = 2182,0m2 2+182–3+947 szer. dna 0,5 mx1765m = 883,0 m2 | m2 | 3065,00 |  |  |
| 5 | Wygrabienie wykoszonych porostów z dna z powierzchni j.w. i złożenie na górnej krawędzi cieku | m2 | 3065,00 |  |  |
| 6 | Hakowanie roślin korzeniących się w dnie przy zarośnięciu powyżej 60 % lustra wody w kilometrze 0+000 do 3+947 i złożenie urobku na górnej krawędzi cieku. Powierzchnia dna jw. | m2 | 3065,00 |  |  |

Netto:

VAT (23%):

Brutto: