Zał. nr 2 kosztorys ofertowy

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP: ....................................................

REGON:.............................................

tel.: .....................................................

adres e – mail: ....................................

**Kosztorys ofertowy**

w postępowaniu pn.

**„Usuwanie skutków powodzi z maja 2019 r. na rzece Zgórsko (Zgórska Rzeka)**

**w km 0+000 - 4+758, 17+650 -23+940 - udrożnienie rzeki" nr sprawy 2121/ZZS/2019/NWDT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Opis robót, wyliczenie ilości robót** | **Jedn. miary** | **Ilość jedn.** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| **I** | **km 0+000 - 4+768, 17+650 -23+940** | | | | |
|
| 1 | Wykoszenie porostów ze skarp, porost gęsty, twardy, pasem | m2 | 115 735,00 |  |  |
| szer. średnio ponad 5m/mb skarpy na łącznej długości 11 048 m |
| Łączna powierzchnia koszenia 115 735 m2 |
| 2 | Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy | m2 | 115 735,00 |  |  |
| ponad 2,0·m |
| 3 | Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieku, porost gęsty, twardy | m2 | 19 644,00 |  |  |
| w km 0+000-0+941- dno szer. 5,0 m 941x5,0 =4 705,0 |
| w km 0+941-2+878 – dno szer. 3,0 m 19371x3,0= 5 811,0 |
| w km 2+878- 4+758 – dno szer. 2,5 m 1880x2,5= 4700,00 |
| w km 17+650-20+990- dno szer. 4,0 m 3 349x4,0= 13 396,0 |
| w km 20+990-21+597 -dno szer. 3,0m 598x3,0=1 794,0 |
| w km 21+597-23+940 - dno szer1,0m 2343x1,0=2 343,0 |
| Ogólna długość 11,048 km. Suma pow. 32 749,0 m2 x 0,6 |
| 4 | Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się ,przy zarośnięciu koryta, powierzchni lustra wody powyżej 60·% ze złożeniem urobku poza krawędzią górnej skarpy z rozdrobnieniem za pomocą brony talerzowej lub glebogryzarki pasem szer. do 2,5m z rozplantowaniem. Dopuszcza się wykonanie hakowania mechanicznego przy zastosowaniu maszyn przystosowanych do tego typu robót ,wyposażonych w łyżki ażurowe z nakładkami zębnymi.  32 740,00 x 0,6 (zarośnięcia koryta) | m 2 | 19 644,00 |  |  |
| 5 | Wycinka krzaków, odrostów, podszycia średniej gęstości, lokalnie  w km jw. ze złożeniem poza obrębem potoku | ha | 0,38 |  |  |
| 6 | Lokalne przycięcie nawisów brzegowych, usuwanie namulisk, odsypisk, zasyp wyrw, nierówności na skarpach z zagęszczeniem, lokalnie w km jw. | m3 | 45 |  |  |
|  | Netto |  |  |  |  |
|  | VAT 23% |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |