***Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego***

***nr 2168/ZZK/2019***

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP: ....................................................

REGON:.............................................

tel.: .....................................................

adres e – mail: ....................................

Kosztorys ofertowy

w postępowaniu nr 2168/ZZK/2019   
**„Usuwanie szkód powodziowych na potoku Bachorz w km 3+530-4+000 w msc. Przeciszów, gm. Przeciszów”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr poz. | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy | m2 | 5 640 |  |  |
| 2 | Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0·m | m2 | 5 640 |  |  |
| 3 | Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60·% | m2 | 1 410 |  |  |
| 4 | Lokalne ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia gęste zagospodarowanie materiału z wycinki we własnym zakresie | ha | 0,08 |  |  |
| 5 | Usunięcie zatorów ziemnych z dna potoku, likwidacja zawężeń koryta, oczyszczenie płyt z nanosu, z wywiezieniem | m3 | 940 |  |  |
| 6 | Lokalna rozbiórka uszkodzonego ubezpieczenia z płyt ażurowymi typu "Krata", płyty 90x60x10·cm | m2 | 677 |  |  |
| 7 | Lokalne odtworzenie ubezpieczenia z płyt ażurowych typu "KRATA" o wymiarach 90x60x10cm - przełożenie płyt, uzupełnienie podsypek ,pospółka żwirowa gr 10 cm, (uzupełnienie brakujących płyt w wym.60x90x10 cm, 30% zakresu), zastabilizowanie płyt palikami fi 4 cm L=70 cm drewnianymi w il. 4szt /element | m2 | 676,8 |  |  |
| Razem netto | | | | |  |
| Vat | | | | |  |
| Razem brutto | | | | |  |