**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

**Kosztorys ofertowy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <-N  **Nr** | <-O  **Opis robót** | <-J  **Jm** | <-I | **Ilość** | <-C  **Cena jedn.** | <-W  **Wartość netto** |
|  | **Roboty interwencyjne - usuwanie odcinkowe zatorów,**  **przetamowań, wycięcie krzaków na potoku Ścieklec w km 19+000 19+800 - rozmiar 0,80 km, m. Dziemięrzyce, gmina Racławice.** |  |  |  |  |  |
| 1 | **potok Ścieklec w km 19+000 - 19+800** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy | m2 |  | 5 600,0 |  |  |
| 1.2 | Ręczne wycięcie krzaków ze skarp potoku | ha |  | 0,26 |  |  |
| 1.3 | Przycięcie połamanych konarów i gałęzi drzew, pień o średnicy ponad 50 cm | szt |  | 20 |  |  |
| 1.4 | Mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, do Fi·22,5·cm | mp |  | 74,4 |  |  |
| 1.5 | Usunięcie zatorów i przetamowań w dnie potoku ( rumosz, namuł) przy użyciu sprzętu mechanicznego (koparka) oraz ręcznie szerokość dna od 1,6 m, głębokość ok.1,5m z rozplantowaniem wzdłuż skarp potoku | m3 |  | 640,0 |  |  |
|  | Wartość netto |  |  |  |  |  |
|  | Vat |  |  |  |  |  |
|  | Wartość brutto |  |  |  |  |  |