**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

**Kosztorys ofertowy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <-N  **Nr** | <-O  **Opis robót** | <-J  **Jm** | <-I | **Ilość** | <-C  **Cena jedn.** | <-W  **Wartość netto** |
|  | **Usuwanie szkód powodziowych na potoku Jakubowicki w km 2+000-2+800, 5+800-6+900 msc. Górka Stogniowska, Jakubowice, Łaganów, gm. Proszowice** |  |  |  |  |  |
| 1 | **potok Jakubowicki w km 2+000 - 2+800, 5+800 - 6+900** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy z wygrabieniem | m2 |  | 13 300 |  |  |
| 1.2 | Ręczne wycięcie krzaków ze skarp potoku | ha |  | 0,32 |  |  |
| 1.3 | Mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, do Fi·22,5·cm z wywiezieniem zrąbków i zagospodarowaniem | mp |  | 91,5 |  |  |
| 1.4 | Usunięcie zatorów i przetamowań w dnie potoku ( rumosz, namuł) przy użyciu sprzętu mechanicznego (koparka) oraz ręcznie szerokość dna 0,8 - 1,2 m, głębokość ok.1,5m z rozplantowaniem wzdłuż skarp potoku | m3 |  | 708,0 |  |  |
| 1.5 | Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, przepust Fi·1,25·m, zamulenie do wysokości 1/3·Fi | m |  | 10,0 |  |  |
|  | Wartość netto |  |  |  |  |  |
|  | Vat |  |  |  |  |  |
|  | Wartość brutto |  |  |  |  |  |