**Załącznik nr 3**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część nr 2**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn:

**„Wycinki związane z dec. nakazową karczowanie drzew i zakrzaczeń z międzywala rz. Wisły”** na działce ewidencyjnej nr 589 obręb 0009 Rybitwy, gm. Połaniec

Kod zamówienia wg. klasyfikacji CPV:

Główny przedmiot : **CPV – 77211400-6 Usługi wycinania drzew**

Dodatkowe przedmioty :

**CPV – 77211100-3 – Usługi cięcia drewna**

**CPV - 77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna**

**CPV – 45111200-0 – Roboty ziemne**

Zleceniodawca:

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarząd Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz**

Zawartość opisu przedmiotu zamówienia:

1. Zakres prac związanych z karczowaniem drzew i krzewów.
2. Warunki wykonania prac.
3. **Zakres prac związanych z karczowaniem drzew i krzewów.**

Przedmiotem zamówienia jest karczunek pni znajdujących się na działce ewid. 589 na lewym brzegu rzeki Wisły na terenie gminy Połaniec. Karczunek pni przewiduje następujące średnice:

- 10-15 cm w ilości 12 szt

- 16-25 cm w ilości 14 szt

- 26-35 cm w ilości 52 szt

- 46-55 cm w ilości 39 szt

**Zakres prac obejmuje:**

1. Karczowanie pni wraz z wywiezieniem uzyskanej karpiny poza teren międzywala   
   i zagospodarowanie we własnym zakresie.
2. Po karczunku należy rozplantować ziemię (wyrównać teren wraz z nadaniem spadku w celu umożliwienia spływu wód) w celu umożliwienia koszenia użytków zielonych. Teren pozbawiony roślinności zielonej należy obsiać mieszankami traw.
3. Uprzątnięcie terenu wycinki z odpadów (butelki szklane i z tworzyw sztucznych itp.) oraz pozostałości po przeprowadzonej wycince wraz z wywiezieniem pozostałego materiału poza teren wycinki i zagospodarowanie go przez Wykonawcę we własnym zakresie.
4. **Warunki wykonania prac.**
5. Podstawą karczunku jest **Pismo ZP-ed-770-1733-2/17** z dnia 26 lipca 2017r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.
6. Obszary do karczowania prowadzić na działce ewidencyjnej nr 589 obręb 0009 Rybitwy, gm. Połaniec oznaczonej w załączniku.
7. Prace powinny być prowadzone sprzętem dopuszczonym do użytkowania i maszynami sprawnymi technicznie.
8. Zabezpieczenie odpowiedniej ilości sorbetu zapewniającego użycie go w razie awarii   
   np. nieprzewidzianego wycieku substancji ropopochodnych z maszyn tak, aby nie dopuścić   
   do ewentualnego zanieczyszczenia środowiska, a następnie usunięcie go jako odpad , zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
9. Wykonawca zobowiązuje się do organizacji robót w sposób zapewniający terminową realizację przedmiotu zamówienia.
10. Zamawiający w ramach Nadzoru Inwestorskiego zastrzega sobie prawo do kontroli postępu prac na każdym etapie wykonania w tym wydawania bieżących poleceń z zakresu wykonywanych prac.
11. Wymagany termin wykonania wycinki:

Rozpoczęcie prac: **po przekazaniu terenu prac**

Termin zakończenia: **do** **23.12.2019 r**.